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Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд
Примерен образец ПМС 160
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                                                                                                 Приложение №1
                                                                                                                            към публична покана

ДО 

„ОПТИКС“ АД 
(Бенефициент- наименование)

Гр. София, бул. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ,           бл.19, вх.В, ет.1, офис 3
(Адрес на бенефициента)

О Ф Е Р Т А
От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)

за участие в избор на изпълните по реда на ЗУСЕСИФ от 22.12.2015 г. и Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, 
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд, 

ЕИК /Булстат: _____________________________, 

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.


УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,
Във връзка с публична покана № 1 от дата  08.01.2018г, Ви представяме нашата оферта за участие в избор на изпълнител с предмет: 

“ Закупуване на ЛПС и специално работно облекло за служители на „Оптикс“ АД“, подробно посочени и описани в Техническа спецификация /Прил. №5 към  публичната покана/, във връзка с изпълнението на проект: „Инвестиции за осигуряване на по-здравословни и по-безопасни условия на труд в „Оптикс“ АД“ с Договор № BG05M9OP001-1.008-0885-C01 / 22.05.2017, финансиран по процедура „ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г.”
(наименование на предмета на процедурата)
Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в горепосочената процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. 
1. Предлагаме да изпълним предмета на поръчката съгласно изискванията на бенефициента както следва:
	№
	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на бенефициента 
	Количество

Бр.
	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата
	Количество

Бр.

	
	( посочва се пълно описание на артикулите който се предлагат за доставката/ пълно описание  и всички изисквания за предлаганата услуга / видовете СМР или КСС в случай на строително ремонтни работи)  
	
	
	

	
	
	
	
	

	1

	Ръкавици -  Бели антистатични ръкавици от памучно трико.
	254
	
	

	2
	Ръкавели - Ръкавели за много-кратна употреба. Материал: PVC.
	2
	
	

	3
	Предпазна маска - Респираторна предпазна маска с активен въглен и клапа за издишване срещу  нетоксични твърди и течни аерозоли. 
	20
	
	

	4
	Ръкавици за миене - Материал: нитрил. Вътрешна повърхност без пудра. Външна повърност: релеф на пръстите. Дебелина най-малко 0,11 мм.
	202
	
	

	5
	Ръкавици брезент - Материал: цепена телешка кожа и плат, подсилени длан, палец и показалец.
	141
	
	

	6
	Ръкавици - Противосрезни ръкавици. Материал: индустриална прежда и стъклени фибри. Покритие: пясъчен нитрил или еквивалент.  
	50
	
	

	7
	Тениска - Висококачествена тениска с къс ръкав. Деколте с прибавен еластан за стабилност, подходяща за ситопечат и бродерия. Материал: 100% памук. Мин. 190 гр./м2.
	23

	
	

	8
	Ръкавици без пръсти - Ръкавици без пръсти с кевларени нишки или еквивалент, устойчиви на абразия, подсилена долна част, велкро затваряне. Материал: висококачествена естествена кожа.
	17
	
	

	9
	Ръкавици за стрелба - Ръкавици за стрелба размер 12.
	4
	
	

	10
	Предпазни очила - Функционални очила с обръщащи се лещи. Гумирани части на скулите и регулируеми меки накрайници на носа. Допълнителна устойчивост на удар в екстремни температури. Покритие против замъгляване и надраскване. УВ филтър: 99,9%. Цвят на лещите за приложение на закрито и открито.
	302
	
	

	11
	Предна престилка - Гумирана предна престилка устойчива на различни киселини, основи, масла и мазнини.
	2
	
	

	12
	Лицев щит - Предпазен прозрачен лицев щит от поликарбонат или еквивалент с регулируема околожка, пълна защита на лицето и брадата.
	2
	
	

	13
	Предпазни очила - Неизпотяеми и ненадраскаеми предпазни очила.
	23
	
	

	14
	Предпазна каска - Предпазна каска от полиетилен или еквивалент с висока плътност с дюзи за вентилиране. Текстилна околожка и абсорираща потта лента. Механизъм за регулиране на размера. 
	14
	
	

	15
	Ръкавици за заварчик - Топлоустойчиви ръкавици за заварчик от цепена телешка кожа с кевларни конци или еквивалент.
	1

	
	

	16
	Работна шуба - Работна шуба с обемни джобове, водо и студозащитна, свалящи се ръкави, качулка поместена в яката, светлоотразителни ленти/кантове.
	23
	
	

	17
	Работни обувки - Обувки половинки. Материал: естествена кожа. Подплата: естествена фодра или еквивалент, антиалергична, абсрбираща потта. Подвижна стелка, абсорбираща влагата. Ходило: масло-киселинно устойчиво, антистатично, противохлъзгащо.
	119
	
	

	18
	Чехли от естествена кожа. Анатомична стелка. Ходило: полиуретан, антистатично, противохлъзгащо.
	273
	
	

	19
	 Ниски работни обувки от телешки велур или еквивалент, каучу-ково ходило, топлоустойчива подметка, бомбе и ходило от кевлар. Олекотени.
	23
	
	

	20
	Яке - Работно яке с обемни джобове, подсилени лакти и закопчаване с цип. Материя: 100% памук. Светлоотразителни кантове.
	42
	
	

	21
	Работен полугащеризон - Летен работен полугащеризон с обемни джобове и подсилени колена. Джоб за наколенка. Широка предна платка с нагръдни джобове и регули-ращи се презрамки. Антиста-тичен със светоотразителни кантове. Материал: 100% памук.
	29
	
	

	22
	Яке - Ватирано яке със светлоотразителни кантове
	30
	
	

	23
	Обувки - Цели обувки от естествена кожа. Подплата: естествена фодра или еквивалент, антиалергична, абсорбираща потта. Стелка: подвижна, абсорбираща влага-та. Ходило: масло-киселинно устойчиво, антистатично, противохлъзгащо.
	5
	
	

	24
	Работни обувки - Високи работни обувки от високока-чествена лицева кожа и текстил. Дишаща подплата. Ходило: подсилено, подхо-дящо за всякакви повърхности. Олекотени ходило и бомбе от кевлар или еквивалент.
	23
	
	

	25
	Шлем за заваряване - Шлем за заваряване с околожка, изработен от олекотен термоустойчив полиамид, повдигащ се екран.
	1
	
	

	26
	Работен костюм за заварчик. Материал: 100% памук в комбинация с естествена кожа.
	1
	
	

	27
	Макара - Високоефективна макара, предназначена за използване в комбинация със самозатягащ се възел. Алуминиева ролка с голям диаметър. Херметични сачмени лагери. Възможност за едновременто включване на поне три карабинера.
Стандарт CE EN 12278, NFPA 1983 G или еквивалентен.
	4
	
	

	28
	Макара мини - Лека макара, предназначена за използване в комбинация със самозатягащ се възел. Странични планки и ролка от алуминий. Херметични сачмени лагери.
Стандарт CE EN 12278 или еквивалентен.
	4
	
	

	29
	Малка ролка - Малка ролка с интегриран блокиращ елемент. Възможност за използване като обикновена
	12
	
	

	30
	Карабинер - Симетричен карабинер с автоматична муфа.
	8
	
	

	31
	Карабинер - Овален симетричен карабинер с муфа.
	20
	
	

	32
	Карабинер с автоматична муфа.
	6
	
	

	33
	Ремък 20 см. С интегриран поглъщател на енергия.
	10
	
	

	34
	Осигурителен ремък - Y-образен лентов осигурителен ремък с два големи караби-нера.
	6
	
	

	35
	Позициониращ ремък - Регулируем позициониращ ремък с подвижна ролка с ръкохватка. Дължина 2 м.
	6
	
	

	36
	Сбруя -  Предпазен колан с позициониращ колан и колан за седнало положение. Х-образна конструкция на горната част. Подплатени презрамки, кръстен колан и бедрени ленти.
	6
	
	

	37
	Спирачно устройство - Спирачно устрийство.
Стандарт CE EN 353-2 или еквивалентен
	6
	
	

	38
	Водещ самохват - Водещ самохват с ергономична ръкохватка, горен и долен отвор за включване на карабинер.
	10
	
	

	39
	Десандьор - Автоматично блокиращ десандьор с функция анти-паника. Стандарт CE EN 341 A, CE EN 12841 C, NFPA 1983 L или еквивалентен.
	10
	
	

	40
	Педал - Регулируем лентов педал, подсилена степенка, ластична лента към степенката. Материал: полиестер и стомана или еквивалент.
	10
	
	

	41
	Подиум - Подиум за работа с две странични катарами, инвентарници с капацитет мин 40 кг.
	6
	
	

	42
	Нож - Отварящ се нож с отвор за карабинер.
	12
	
	

	43
	Кънки - Кънки за железни и бетонни стълбове.
	4
	
	

	44
	Блокаторно устройство - Самонавиващо се блокаторно устройство. Минимална дължина 30 м.
	4
	
	

	45
	Протриваща осмица - Универсално протриващо за осигуряване и рапел. Възможност за функциониране върху единични и двойни въжета с диаметър от 8 до 12 мм.

	12
	
	

	46
	Карабинер с муфа – Ергоно-мична форма, бързо заключ- ване.
	12
	
	

	47
	Карабинер - Автоматичен кукообразен карабинер с отвор 100 мм.
	12
	
	

	48
	Карабинер - Автоматичен кукообразен карабинер с отвор 16 мм.
	12
	
	

	49
	Стъпка - Котвена примка от галванизирана стомана, обвита с прозрачен шлаух. Отвори за карабини.
	12
	
	

	50
	Статично въже - Статично въже 11 мм. Дължина 65 метра 
	4
	
	

	51
	Статично въже  - Статично въже 11 мм. Дължина 100 метра
	12
	
	

	52
	Торба за въже - Торба за съхранение на въже 11 мм. с дължина 65 метра. Материал кордура или еквивалент.
	4
	
	

	53
	Торба за въже - Торба за съхранение на въже 11 мм. с дължина 100 метра. Материал кордура или еквивалент.
	12
	
	

	54
	Торба - Торба 300х300х600 мм.
	6
	
	

	55
	Джоб за инструменти - Джоб за инструменти от синтетична материя с колан.
	12
	
	

	56
	Примка ринг - Примка ринг от плоска лента 80 см
	12
	
	

	57
	Примка ринг - Примка ринг от плоска лента 150 см
	12
	
	

	58
	Челник - Челник с литиево – йонна батерия, индикатор за батерията, заключване.
	12
	
	

	59
	Работен гащеризон - Работен гащеризон от брезентов плат с усукани нишки. Джобове, обшивки от износоустойчив плат и светлоотразителе материал.
	12
	
	

	60
	Работно яке - Водоустойчиво, ветроустойчиво и термоза-щитно яке. Дишаща материя.
	12
	
	

	61
	Дъждобран - Дъждобран със ситема вентилация, качулка и цип. Воден стълб 2000 мм. Лепени шевове
	12
	
	

	62
	Маска шлем - Изолираща маска шлем от Termolite или еквивалентен.
	12
	
	

	63
	Наколенки - Предпазни наколенки за височинна работа.
	12
	
	

	64
	Устройство за безжична комуникация
	12
	
	

	65
	Ролка - Блокираща макара с интегриран блокиращ елемент. Възможност за използване като обикновена макара или самохват. Водоустойчиви сачмени лагери. Функционира-ща върху кално или обледено въже. Работно натоварване на блокиращото устройство – мин. 5 kN.

Стандарт CE EN 567, EN 12278 или еквивалентен.
	12
	
	


2. Ценово предложение:

	№
	Пълно описание на предмета на поръчката от страна на кандидата 
	Количество

Бр.
	Единична цена в лева без ДДС
	Общо цена в лева без ДДС

	
	( посочва се пълно описание на артикулите който се предлагат за доставката/ пълно описание  и всички изисквания за предлаганата услуга / видовете СМР или КСС в случай на строително ремонтни работи)  
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Обща стойност
	


При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват.
 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на процедурата в пълно съответствие с гореописаната оферта.
За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашата оферта възлиза на: 

Цифром:__________________ лв. без ДДС Словом:__________________________________
Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда. 
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата (уточнете) цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (уточнете)  цена в съответствие с единичната/общата (уточнете)  цена на офертата.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

3. Срок на изпълнение след подадена от Бенефициента заявка за доставка с размери:.........

4. Валидност на офертата:...........

5. Начин на плащане:............

6. Други исиквания и условия: 
6.1.Гаранционни условия за всяка една позиция поотделно (изписват се всичките  позиции и се посочва гаранционния срок за  всеки един артикул поотделно в месеци;
6.2. Посочва се времето за отстраняване на идентифициран проблем в работни дни.
7. Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители.                                                                       ще ползваме/няма да ползваме
8. Приложения към офертата
8.1 изреждат се всички приложения към оферта 

ДАТА: _____________ г.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

                    (име и фамилия)
___________________________________________

                                                                                    (длъжност на представляващия кандидата)
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